**1号综合楼七层会议室音响设备项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌及型号** | **技术规格** | **数量** | **预算单价** | **预算总价** | **图片** |
| 1 | 专业 8”两分频会议扬声器 | YeBeLe 300MII | 系 　　统 ： 3" Tweeter x 2+8" Woofer x 1频 率 响 应 ： 100Hz-20KHz标 称 阻 抗 ： 8Ω承 受 功 率 ： 100W(RMS) 200W(PEAK)灵 敏 度 级 ： 93dB最 高 声 压 级 ： 113dB接 口 ： SpeakON chassis connectors外 壳 材 质 ： MDF吊 装 配 件 ： ◎ UP Series壁 挂 安 装 ： yes | 4台 | 2550元 | 10200元 | PR-310MIII (1).png |
| 2 | 移频会议功放 | YeBeLe YFS200 | 话筒输入：四路幻象供电话筒输入四路话筒幻象供电：独立切换开关选择四路话筒移频效果：独立切换开关选择话 筒：独立调节外接3路音频线路输入音量：独立调节高 低 音：可调节外 接：4-16欧姆喇叭频率响应：20Hz-20000Hz +/-0.3dB输出功率：2x200W(8Ω) 2x340W(4Ω)串 音：Crosstalk：＞70dB @ 8Ω 1KHz输入阻抗：20K Ω (Balanced)/10KΩ(Unbalance)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V总谐波失真： ＜0.03% @ 8Ω 1KHz供 电 方：AC220V-230V,50/60Hz保 护：Overheat,short circuits,DC limited and softstart,Output relay-Zero Current Switch,Smart Clip limiter.高 度 ：2U | 1台 | 4000元 | 4000元 |  |
| 3 | 数字会议话筒主机 | YeBeLe YMK800D | 电源输入:DC12V-15V，≧1A面板具有2.4寸TFT彩色显示器，图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚；240RGB\*320DOTS点阵显示会议模式主控机尺寸（W×H×D）：480mm×75mm（1.5U，包括机箱脚垫×175mm主控机重量：2.4 kg通信方式:UHF数字调制频率范围:（640MHz --- 690MHz 可供选择接收灵敏度：--100dBm具有一个+5V告警触发电压输入接口,1个平衡音频输出接口,1个非平衡音频输出接口，视像软件USB接口，232中控码输出口，摄像机232\485控制口具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，可实现对会议设备集中控制管理。主机后板自带USB接口，可以全程会议录音，具有国家认可的第三方权威质量检测机构出具的有效检测报告（检测报告内容有系统的连接方式、会议单元控制、扩声系统等检测内容）。接收机控制功能：通过电脑软件可直接设置视像跟踪；支持PELCO P/D和YAAN、SONY EVI-D70等常用摄像头协议，系统可连接8个摄像头{232\485}；自动录音功能，每套系统最多可控制多个单元，最多可以连接168个单元使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用20套无线会议系统；每套系统最多使用4个单元同时发言；主机支持手动编地址功能；系统发言模式：先进先出，主席优先，主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权；单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达8-10个小时。 | 1台 | 5720元 | 5720元 |  |
| 4 | 全数字会议话筒 | YeBeLe YMK800C | 通信方式：UHF无线面板具有超大2.4寸TFT彩色显示器，240RGB\*320DOTS点阵显示会议模式，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚【可控标】无声按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能可实现多达20个通道，每一通道可连接168个单元，20通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz 配置相应的软件模块可进行多种形式的录音\视像跟踪功能主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭正在发言的会议单元 话筒具有单独控制音量调节功能【可控标】阵列话筒杆长度：200 mm，28 mm，30mm，鹅颈话筒杆长度：标准420mm尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：180×120×60MM 重量（含话筒杆）：1.0 kg 信号覆盖范围：室内半径60米参考讲话距离:30cm--60cm超低功耗，列席单元大于10小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间。单元自带充电功能，标配：5号普通电池，如需要充电：另购厂家原配镍氢电池。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿【可控标】载波频段：UHF640MKz-690MHz谐波辐射：<-65dBm频带宽度：30MHz最大偏移度：±45KHz传感器：电容式、单指向性/超指向性RF功率输出：15mW电池：3节1.5V 5号电池电流消耗：<150mA连续工作时间：约8小时 | 6支 | 1180元 | 7080元 |  |
| **设备总费用合计（预算价格）：27000元 （人民币：贰万柒仟元整）（含发票和安装费）** |